义乌市中心医院定制家具清单
	序号
	名称
	参考图片
	规格
	材质说明
	数量
	单位

	1
	仓库柜（吊柜）
	[image: IMG_266]
	1425*280*600
	[bookmark: _GoBack]1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	12
	组

	2
	更衣柜（置物柜）
	[image: IMG_272]
	800*500*2000
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	7
	组

	3
	文件柜1
	[image: IMG_267]
	600*400*2380
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	6
	组

	4
	文件柜2
	[image: IMG_272]
	850*420*1850
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；铰链必须带缓冲功能。
	10
	个

	5
	文件柜（吊柜）
	[image: IMG_268]
	1000*280*600
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	4
	个

	6
	物品柜（吊柜）
	[image: IMG_268]
	1000*280*600
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	20
	个

	7
	置物柜
	[image: IMG_272]
	800*500*2000
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	19
	个

	8
	药品储物柜
	[image: IMG_272]
	800*500*2000
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	29
	组

	9
	生活区（值班室）物品架
	[image: IMG_273]
	850*420*1850
	1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T  4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。
	7
	组
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