义乌市中心医院关于2026年医疗设备的采购公告（一）

1、 采购项目概况：
义乌市中心医院医疗设备采购项目（一），本项目共个标段，投标人可以选择一个或多个标段同时进行投标。
投多个标段时，投标文件需按标段分开制作，并在标书封面注明标段。

	标段
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价/元
	主要功能需求及参数
	备注

	1
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	台
	50000
	检测项目：血小板活化功能：Cd61，cd41，cd42a，cd42b，cd61抗体，cd62p，cd45
配置要求：1.主机；2.工作站；3.离心机2台（白洋BY-160c；转子161002/161003）；
质保期：试剂供应期间均在质保期内；
详细需求见附件4；
	

	2
	胎心监护仪
	1
	台
	50000
	1. 母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。
2. 配中央监护站1台，单机可无线连接
详细需求见附件4；
	

	3
	转运心电监护仪
	1
	台
	50000
	1. 通过无线方式作为同品牌监护仪的多参数模块；
2. 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温
3. 数据可上传至床边监护仪，方便病人转移；
详细需求见附件4；
	

	4
	直流电（感应电）治疗仪
	3
	台
	5000
	1. 感应输出：为单向脉冲波，输出幅度0~60V（500Ω），输出电压分强、 弱二档，连续可调。
2. 直流输出：（负载阻抗500Ω+10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。
详细需求见附件4；
	

	5
	床旁主被动训练系统
	2
	台
	25000
	详细需求见附件4；
	

	6
	电疗仪
	5
	台
	2000
	详细需求见附件4；
	

	7
	电针仪
	10
	台
	1000
	脉冲路数：六路输出(可周时按摩12个穴位)
详细需求见附件4；
	

	8
	压缩式雾化机
	4
	台
	2000
	配套耗材：雾化面罩（延长管、药杯、鼻腔吸嘴、雾化面罩）
详细需求见附件4；
	

	9
	人流吸引器
	1
	台
	2000
	详细需求见附件4；
	

	10
	医美眼部手术器械包
	1
	批
	5995
	详细需求见附件4；
	

	11
	关节镜器械一批
	5
	把
	3000
	半月板蓝钳：130mm*3.5mm*5.1mm
夹持钳（抓线钳）：140mm*2.1mm
	

	12
	鼻腔吸引管
	30
	根
	40
	 1.器械总长155mm； 2.工作长度100mm； 3.外径15、20； 4.弯曲角度30°；
	




二、采购方式：比选采购。
三、采购预算：见表格。|
四、报名方式及标书投递：
4.1 报名方式
有意投标供应商请用微信扫描下方二维码填写报名表单并提交。
[image: C:/Users/Lenovo/Desktop/设备采购1.png设备采购1]报名截止时间2026年7月20日17时。

4.2 标书
报名完成后根据“六、投标文件的组成”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2026年7月20日17时。
注意：若采用邮寄方式投递标书，为保证标书能准确送达，建议使用顺丰或邮政快递，由于物流问题导致标书未能按时送达导致投标失败问题由投标人自行承担。
五、资质及售后服务要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求或符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
5、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系。
6、配送由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运到指定位置；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。

六、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：（一式三份，一正二副，放同一文件袋）
应包括下列内容，按顺序摆放(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1　 附件2：投标产品信息一览表
2　 所投产品的详细参数（涉及耗材/试剂设备需附耗材/试剂产品说明书）
3　 *产品注册证（涉及耗材/试剂设备需附耗材/试剂注册证）
4　 产品授权书（多级授权请附完整多级授权书，缺失视为无授权）
5　 供应商、厂家相关资质（营业执照、经营许可等）。
6　 供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；
7　 用户名单（注明三级以上医院）及近期成交合同或发票复件（三家以上）。
2.商务标：（一式二份）
（1）报价一览表（附件一）  
七、标书投递截止时间、开标时间及地址：
本次招标采用不见面招标，本项目开标时间：根据报名情况另行安排。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。
8、 附件
1：《报价一览表》
2：《投标产品信息一览表》
3：《标书封面格式》
4：《设备功能需求及技术参数》
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获取招标公告及附件请点击下面链接↓↓↓




义乌市中心医院                     

                                                 2026年7月14日                                                       


附件1                   
	

	



报价一览表

投标人名称（盖章）：                          


	标段
	设备名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	单价/元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注：


      

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。
3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。
                                                                       
                                       投标人全称（盖章）：
                                       投标人代表（签字）：
联系方式：
                                        日 期：


附件2：产品信息一览表
产品信息一览表    
                                       
	项目名称
	
	项目标段
	

	品牌
	
	型号
	

	投标公司名称
	
	联系人/联系方式
	

	设备参数
	另附参数表

	设备主要配置（配件附属设备注明品牌）
	配置名称
	数量
	品牌型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	设备配套耗材、易损或消耗性部件
	（名称、规格型号、价格）

	质保期
	
	设备使用年限
（以设备铭牌为准）
	

	用户名单及备注
	

	设备生产地（以注册证地址为准）
	

	授权代表签字
	
	日期
	




附件3：密封袋封面




义乌市中心医院关于2026年医疗设备的采购公告
（一）

标段：
设备名称：


（技术文件/商务文件）












投标人（加盖公章）：_________________
法定代表人：_________________
被授权人：_________________
联系方式：_________________
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