[bookmark: _GoBack]党建长廊显示大屏（LED）技术要求
	序号
	名称
	推荐品牌
	参考技术规格（★项为实质性参数；▲项为为重点参数）
	单位
	数量

	一、屏体

	1
	显示屏
	利亚德/三思/艾比森（Absen）
	1、★像素间距：1.53mm；刷新率不低于3840Hz
2、像素构成：SMD封装，表面黑色雾化处理，表面不反光。
3、★采用高强度塑胶套件，模组后盖设计，美化外观，防护性强。一体化无螺丝设计，无需拆卸套件，维修方便（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
4、PCB板采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，同时具备抗消隐、无毛毛虫、鬼影跟随等现象。
5、白平衡亮度：≥600cd/㎡，亮度均匀性：≥99%，色域覆盖率≥120%NTSC
6、水平、垂直视角均不小于170°；色度均匀性±0.002Cx,Cy 之内；
7、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为
8、▲为了保证整屏安装的平整度，要求单元平整度偏差≤0.03mm，相邻模块之间平整度≤0.03mm，具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
9、对比度：≥6000：1，防护等级：IP6X，阻燃等级：V-O级
10、▲灰度等级：≥256级，18bit，具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下恢复8-18bit任意设置，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
11、支持自动gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变化系数矩阵实现显示效果的不断改善，如色彩还原、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等。
12、LED像素失控率≤0.00001（出场为0），LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟。
13、模组采用4.5VDC 电压供电，支持电源冗余备份，支持双电网供电，当其中一路电流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电
14、通过高温高湿工作实验：将样品放在40℃，80%RH环境中，通电8h，在恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均正常。
15、▲屏体最大功耗≤370W/㎡，黑屏功耗：≤20W/㎡，支持智能节电设计，开启时比没有开启节能80%以上，满足能效一级标准（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
16、显示屏长时间未使用，开机后后台智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，提升产品稳定性。
17、支持单点亮色度校正技术，校正数据存储及回读功能。软件支持一键调节亮暗线功能，偏暗消除、低灰横条纹消除，支持低灰偏色补偿、亮度缓慢变亮；支持实时监控温度、故障告警功能
18、▲需支持图像处理功能:具备低灰降噪、运动补偿、黑电平稳处理、梳状滤波处理等图像处理功能；具有高度/对比度/视觉修正等图像调整功能，使图案色彩真、全屏无明显亮暗线条、伪轮廓现象产生；显示屏支持摩尔纹抑制功能（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
19、产品自带防撞灯设计，落地摆放灯不会与地面接触，具有快速定位装置，可实现安装快速定位。
20、屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示。搭配 HDR系统卡，实现高动态范围图像显示屏效果
21、▲系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理，支持同步环接接口，整墙显示信号同步，支持USB/IP/手机等控制方式，画面低延时（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
22、▲支持信号加密传输功能，防止网络恶意入侵，软件具备数据传输安全技术、防信号远程窃密技术、防电力远程窃密技术，保障网络安全（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
23、模组支持前后维护，电源、接收卡支持带电维护，热插拔，在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载校正数据，即插即用。
24、▲显示屏在点亮5分钟后的温度升幅不超过 5℃，15分钟后的温升不超过 10℃，30分钟以上温度不应超过15℃，最大亮度白色连续工作2 小时，表面温升<20℃，符合GB 4943.1-2022要求（提供CNAS第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
25、★为保证产品为正品行货、开标时需提供原厂授权证明文件。
26、★中标后 3个工作日内，供方须提供加盖厂家公章的检测报告原件。
	㎡
	17.21

	二、控制系统

	1
	软件
	利亚德/三思/艾比森（Absen）
	1、支持添加多个显示屏，分别对其进行控制管理。
2、在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志。
3、通过设置测试画面、显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫，网格、定位图画面。
4、支持切换软件LED配置工具的界面语言为中文、英文、日本语。
5、支持点检功能，检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置
6、支持设置除湿模式，使控制系统上电后屏体亮度逐渐变化到目标值
7、支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。
8、支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控。
9、支持校正设置：支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。
10、支持多功能卡管理：通过多功能卡可进行电源管理、监控资料查看、外设设置、程序加载和音讯管理。
11、支持误码率检测。
12、为保证系统兼容性，显示屏系统软件支持二次开发，LED显示屏制造商具备有效期内的CMMI软件能力成熟度五级证
13、▲以上参数需接收系统需与LED同一品牌提供产品规格证明文件加盖原厂公章。
	套
	1

	2
	接收系统
	利亚德/三思艾比森（Absen）/
	1、单卡最大带载 512×384 像素，支持 亮度校正、快速亮暗线调节、3D、RGB 独立 Gamma 调节等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。采用 16 个标准 HUB75E 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 32 组 RGB 并行数据，适用于多种现场环境的搭建.
2、配合 LCT 和校正平台，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致，提高显示屏的画质。
3、调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。
4、配合支持 3D 功能的独立主控，输出 3D 画面。
5、配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的发送卡和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡
6、校正系数快速上传到接收卡，提升效率。
7、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。
8、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
9、检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。
10、回读接收卡的固件程序并保存到本地。回读接收卡的配置参数并保存到本地。
11、▲为更好地兼容性和客户良好体验。要求与LED显示屏为同一品牌
	块
	38

	3
	发送系统
	利亚德/三思/艾比森（Absen）
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3、视频输出支持不少于12路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达780万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、▲为更好地兼容性和客户良好体验。要求与LED显示屏为同一品牌
	台
	1

	4
	4K媒体播放器
	利亚德/三思/诺瓦
	1、4核处理器，1.8GHz主频。
2、支持强大的解码和播放能力，支持4K@60Hz规格H.264、H.265格式视频、图片等媒体素材，支持不少于2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P规格视频播放。
3、▲支持不少于1路HDMI2.0 接口输出，自适应对接各类分辨率LCD/LED屏，最宽支持4096、最高支持4096。
4、支持不少于1路WIFI天线接口，两路COM（GPS、4G）天线接口，AUDIO OUT接口。
5、支持3路USB接口：1 路 USB 3.0、1 路 USB 2.0接口，支持 U 盘节目播放和 U 盘固件升级，以及LED显示控制器的级联控制；1 路 USB（Type B）接口，将上位机与设备直连进行节目发布和屏体控制 。
6、网口支持将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。
7、支持有线/WiFi/4G/5G等组网方式，U盘/上位机/移动端APP/云端等节目更新路径。
8、▲支持云平台或可视化平台实现远程集群播控，支持LCD/LED屏多屏独立或同步播放。
9、支持主流图片格式：WEBP、PNG、GIF、BMP、JPEG，主流视频格式：MPEG、VC-1、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9解码。
10、支持提供TCP/IP对接协议，以及SDK二次开发包，可根据实际需求集成到第三方平台。
11、支持通过USB接口与LED显示控制器USB接口连接，实现对LED屏的亮度、电源和开关屏等远程控制。
12、支持Wifi AP和Wifi STA双模式切换。
13、支持选配安装4G/5G模块以及4G/5G SIM卡实现上网功能，支持国内运营商网络接入。
14、支持多种网络连接，优先级为有线＞WiFi＞4G/5G，可按照优先级自动选。
15、支持NTP、GPS、射频对时同步。
16、支持随时随地、定时定点节目发布，可通过PC、手机、PAD等多种方式进行远程集群节目发布、屏幕控制和屏幕状态监控。
	台
	1

	5
	电源
	利亚德/三思/艾比森（Absen）
	1、▲电源参数：200W-4.5V 可靠性高，负载能力强，符合3C要求（提供国家产品CCC认证证书并加盖原厂公章。）
2、100%满负载老化试验
3、空气自然对流冷却
4、保护功能具有：短路/过载
5、▲以上参数需接收系统需与LED同一品牌提供产品规格证明文件加盖原厂公章。
	块
	61

	6
	可视化软件
	利亚德/三思/艾比森（Absen）嗨动
	1、支持C/S架构，软件至少支持Windows、统信、麒麟、IOS、Android、鸿蒙等环境，支持多个客户端操作同步；
2、▲支持多设备管理服务，支持至少包括http协议、TCP协议、UDP协议的设备同时连接；至少支持对视频拼接服务器、多媒体服务器，智能中央控制器(声光电类环境设备)一站式集中管控，至少支持移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；至少支持同时添加和控制智能中控主机、音频处理器、二合一视频控制器设备、视频拼接处理器、多媒体播控服务器、IPC摄像头、多媒体播放器、智能反控设备、分布式编解码器；（投标人须提供第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
3、▲至少支持多媒体播放器的可视化控制，支持多媒体节目的查看、切换、播放、暂停、停止,快进、快退，支持PPT翻页，支持多媒体播放器的投屏和镜像反控，需具备可视化操作；（投标人须提供软件界面截图及第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
4、支持实时显示多媒体播控系统的媒体素材、节目内容和大屏画面等，至少支持媒体库目录层级显示、收起和打开等操作；
5、支持多媒体播控系统拖拽式媒体素材快速开图层，图层切换媒体素材，至少需支持图层位置、大小、优先级调节，图层多角度精准的旋转；
6、▲支持多媒体服务器和播控系统的可视化控制， 支持触控一键切换播控服务器的预存节目，至少支持对播控服务器进行黑屏、播放、暂停、停止、音量和播放进度控制；至少支持多媒体视频播放、暂停、停止、音量加减和播放进度控制等操作；支持对多媒体服务器播放的PPT进行翻页控制，至少支持上一页、下一页；（投标人须提供软件界面截图及第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
7、▲支持视频控制器设备大屏图层一键快速布局和显示，支持拖拽式快速开图层和快速切源，现场应用快捷、方便，至少支持图层优先级调节（图层置顶、置底、上移一层和下移一层控制)、快速铺满布局和接口，至少支持图层一键全屏、图层拖拽缩放、清除图层、图层冻结、图层锁定、锁定纵横比操作，支持吸附功能，窗口移动可以上下左右和四角自动对齐吸附；（投标人须提供软件界面截图及第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
8、支持一键切换视频控制器设备预存的大屏场景；
9、支持视频拼接服务器、视频控制器设备大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持OSD的开启、关闭；
10、支持视频拼接服务器及分布式设备的BKG操作，至少支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启（输入源画面预监、大屏画面回显）；
11、▲支持LED大屏亮度调节功能，在大屏控制工具栏至少具备滑竿式调节LED大屏亮度，调节完成支持固化，系统和大屏重启后亮度不变；（投标人须提供第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
12、支持对视频控制器设备进行拉杆调节音量，并支持音源设置 ；
13、▲支持图层反控，可远程操控被控主机，至少支持对媒体进行播放、暂停等操作，至少支持对文件打开、关闭及输入操作；支持软件远程KVM，通过IP网络远程控制PC或者服务器，进行切源及输入和点击操作，支持在平板可视化界面回显窗口内打开PC端应用程序，控制其内容，至少支持修改编辑、复制粘贴、上下页播放/暂停等)；（投标人须提供软件界面截图及第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
14、支持通过编程设计软件进行环境控制页面自定义设计，支持对环境设备（例如灯光、窗帘、音频、电视、LED大屏、电视盒等）进行集中控制，至少支持环境环境控制界面进行布局，颜色自定义设置；
15、需具备扩展能力，组件模块化设计，支持界面全可视化配置，支持自行组合定制软件功能及可视化界面，支持在单个界面配置多个子系统；
16、▲支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警，至少支持信号源、视频拼接处理器、控制系统和拼接大屏全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大、缩小；（投标人须提供软件界面截图及第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
17、▲支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，至少支持一键调用手动预案或定时触发自动预案；支持查看所有预案的历史执行记录及未执行预案的编排信息；（投标人须提供第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
18、▲支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，至少支持不同等级的告警消息、系统消息、工单消息实时推送及查看；支持OCR智能文字识别功能；（投标人须提供第三方软件评测中心出具的检测报告，并加盖生产厂商公章。）
19、▲产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统、统信操作系统认证证书；（投标人须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章）
20、▲为了保证产品软件成熟度至少需提供可视化平台软件著作权、软件产品证书、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章）
	套
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	7
	电箱
	20KW
	配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，含机房到LED电缆。
	台
	1

	
	强电布线
	综合布线
	2楼层线缆管线拉到3楼；
	项
	1

	
	钢结构
	标准
	1 通天立地钢架/含拆除墙面                                               2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率。
3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
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