附件一：投标报价清单表（分部分项工程量清单）
投标人名称(盖章):
工程名称：义乌市稠城街道社区卫生服务中心停车棚及供应室铝合金隔断工程
项目编号：CCYY20261009
最高限价：¥46,000.00元（其中停车棚≤¥36,000.00元，铝合金隔断≤¥10,000.00元，超过任一分项或总价均按废标处理）
	序号
	分部分项名称
	项目特征及技术参数（摘要，详见招标文件及图纸）
	计量单位
	暂定工程量
	投标综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	膜结构停车棚主体
	按设计图施工，完全响应参数及方案图
	项
	1
	
	
	

	1.1
	独立混凝土基础
	3座1000×1000mm独立扩大基础；挖土至持力层-1.10m（承载力不足须处理）；钢筋、支模、C30商砼浇筑；回填及后期沥青填补恢复
	项
	1
	
	
	含土方外运

	1.2
	弧形主钢构制作安装
	大弧梁 H(280-130)×120×7.75×7.75 变截面H型钢；立柱 H460×120×7.75×7.75；内侧加强 H150×120×7.75×7.75；材质Q235，工厂分段、现场等强拼焊
	项
	1
	
	
	含焊缝、探伤外观检查

	1.3
	圆管拱架及支撑
	拱顶外圈主管 Φ114×3；内部支撑小管 Φ48×2；Q235高频焊管，相贯焊/角焊按图
	项
	1
	
	
	焊脚尺寸按设计说明

	1.4
	防腐涂装
	除锈（不低于St3），环氧底漆二道+面漆二道；去毛刺飞边
	项
	1
	
	
	

	1.5
	膜材供应与张拉
	白色PVDF膜材，单位重量≥1100g/㎡，厚度0.07–0.082mm；经/纬预张力2.0/2.0kN/m；质保10年；进场提供法定检测报告；含压边、张拉附件
	㎡/项
	1
	
	
	面积按实结算或总价包干自选

	1.6
	紧固件及辅材
	镀锌普通大六角头螺栓GB/T5780；螺母GB/T41；焊接材料E43xx；钢丝绳（如设计采用）PE涂层1570MPa
	项
	1
	
	
	

	1.7
	措施及吊装
	超长构件运输、现场拼装、吊装、脚手架、安全文明施工
	项
	1
	
	
	

	二
	供应室铝合金玻璃隔断
	2001型，完全按参数施工
	项
	1
	
	
	

	2.1
	铝合金框架
	白色喷涂铝型材，厚度1.2mm，内部分格，外形宽6500×高3000mm
	项
	1
	
	
	

	2.2
	玻璃及收口
	正面5mm钢化玻璃；底部100mm白色铝扣板封闭；双开玻璃移门（开启净空950×2100mm）
	项
	1
	
	
	含五金、地弹簧/吊轨

	三
	税金及其他
	增值税专用发票（税率__%），总包干风险费
	项
	1
	
	
	

	
	投标总报价（大写）
	
	¥
	
	
	必须≤46,000元
	


投标人承诺：以上报价含设计、人工、材料、机械、运输、安装、检测、质保、管理费、利润、税金及按图施工所有可能风险。膜材检测报告原件随货同行，否则招标人有权拒付相应款项。
[bookmark: _GoBack]法定代表人或授权代表（签字）：__________
联系电话：                        
日期：2026年   月   日



