义乌市上溪镇中心卫生院村卫生室木门更换项目参数要求
一、材质要求：实木复合室内木门
1.门扇参数

- 门扇厚度：≥45mm

- 门芯：实木木方框架+填充（实木条填充/隔音蜂窝填充，禁止全空心），填充率≥85%

- 面板：5mm厚高密度纤维板（密度≥800kg/m³），双面平整

- 饰面：天然木皮≥0.45mm厚，无死节、发黑、霉变；或三聚氰胺抗菌饰面

- 环保：甲醛释放量E1级，≤0.124mg/m³

- 油漆：水性漆/PU漆，底漆≥2道、面漆≥2道；漆膜耐磨、耐擦洗，色差小

2.门套（门框）参数

- 门套板厚度：≥20mm，实木复合基材，干燥处理，含水率8%～12%

- 门套线条：同材质同色，宽度≥60mm，一体套结构，分体套需加固件

- 防潮：门套底部做防潮封闭处理

- 安装固定：每边不少于3个固定点，采用膨胀螺栓固定，禁止仅发泡胶固定

3.五金配件（每套门全套包含，不另行加价）

- 门锁：静音磁吸锁，304不锈钢执手

- 合页：3个/扇，304不锈钢合页，轴承静音，单片承重≥40kg

- 门吸：墙装/地装304不锈钢门吸

- 密封条：门扇四周静音防撞密封条，整体一圈，耐老化，不脱落

4.外观与工艺

- 门扇、门套拼接缝隙均匀，门缝单边2.0±0.5mm；对角线误差≤2mm

- 无鼓泡、开裂、漏漆、划痕、砂痕，木纹拼接自然，颜色与甲方确认色板一致

二、安装、验收要求
1. 进场前先现场复核洞口尺寸，提供深化图纸、色板、五金样品给甲方确认

2. 安装垂直偏差≤2mm，水平偏差≤1.5mm

3. 发泡胶采用中性环保发泡剂，外墙/潮湿区域防霉耐候胶

4. 安装完成保护覆膜直到竣工验收移交后拆除，施工期间磕碰损坏由供方免费更换

5. 验收资料：出厂合格证、检测报告、质保卡、五金说明书等资料装订成册移交总务科
