义乌市中心医院关于感染楼环保验收服务的采购公告
1、 项目概况：
1.项目一览表
	项目名称
	服务内容
	总预算/万元
	备注

	感染楼环保验收服务采购项目
	义乌市中心医院烦感染楼建设项目“三同时”竣工验收
	9.6
	



2.验收内容
环境影响报告表“三同时”竣工验收内容包括有组织废气、无组织废气、医疗废水（标排口）、生活污水、锅炉废气、噪声进行检测，具体清单及频次见附件。
3.付款要求
[bookmark: _GoBack]环保验收通过后90个工作日内支付合同款。
二、采购方式：比价采购。
三、采购预算：9.6万元。
四、报名方式及标书投递：
4.1 报名方式
本次投标无需线上报名。
4.2 标书
报名完成后根据“六、投标文件的组成”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2026年11月19日 17时。
五、资质及售后服务要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
六、评标办法
1. 比价采购，评标专家从符合要求的供应商中，评选出报价最低的供应商为中标候选人。
2. 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
3. ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：（一式三份，一正二副）
按顺序提供下列材料(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1） 提供供应商相关资质（营业执照、经营资质、行业资质等）。
（2）供应商法定代表人身份证复印件、投标授权委托书及授权代表身份证复印件；
（3）完成本项目所需团队；
（4）同类业绩；
（5）其他投标人认为应提供的资料。
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）
八、标书投递截止时间、开标时间及地址：
开标时间：2026年11月20日9时，本项目采用不见面招标，若开标时间调整不另行通知。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。
九、附件
1：《报价一览表》。  
2：《标书封面格式》
3：《验收项目清单》
获取招标公告及附件请点击下面链接↓↓↓



			义乌市中心医院                     

2026年月日  
附件1               
	

	


报价一览表

投标人名称（盖章）：


	项目名称

	报价 元

	感染楼环保验收服务项目

	

	合计总价：          元
大写：            元




说明：1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。
2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

	投标人全称（盖章）：
	投标人代表（签字）：
	联系方式：
	日 期：



附件2：密封袋封面




义乌市中心医院关于感染楼环保验收服务的采购公告



（技术文件/商务文件）












投标人（加盖公章）：_________________
法定代表人：_________________
被授权人：_________________
联系方式：_________________


验收项目清单

	测试类型
	项目明细
	点数*天数*频次

	
有组织废气
	氨
	2*2*4

	
	硫化氢
	2*2*4

	
	臭气浓度
	2*2*4

	




无组织废气
	氨
	4*2*4

	
	硫化氢
	4*2*4

	
	臭气浓度
	4*2*4

	
	甲烷
	4*2*4

	
	氯气
	4*2*4

	
	非甲烷总烃
	4*2*4

	
	一氧化碳
	4*2*4

	
	氮氧化物
	4*2*4

	







医疗废水（标排口）
	pH 值
	1*2*4

	
	COD
	1*2*4

	
	氨氮
	1*2*4

	
	总磷
	1*2*4

	
	悬浮物
	1*2*4

	
	BOD5
	1*2*4

	
	总余氯
	1*2*4

	
	粪大肠菌群
	1*2*4

	
	动植物油类
	1*2*4

	
	石油类
	1*2*4

	
	阴离子表面活性剂
	1*2*4

	
	挥发酚
	1*2*4

	
	总氰化物
	1*2*4

	



生活污水
	pH 值
	1*2*4

	
	COD
	1*2*4

	
	氨氮
	1*2*4

	
	总磷
	1*2*4

	
	悬浮物
	1*2*4

	
	BOD5
	1*2*4

	
	动植物油类
	1*2*4

	

锅炉废气
	氮氧化物
	1*2*4

	
	二氧化硫
	1*2*4

	
	低浓度颗粒物
	1*2*4

	
	林格曼黑度
	1*2*4

	噪声
	昼夜噪声
	4*4*1



